**寿县二中运动场塑胶跑道及篮球场维修工程项目技术要求**

**一、货物需求:**

透气型塑胶跑道:

1、塑胶跑道采用双层复合结构：面层厚度3mm其表面为EPDM颗粒与跑道面胶喷涂而成，底层10mm为单组份胶水与EPDM混合摊铺形成，标准13mm厚。

 2、塑胶环保性能技术要求:投标时提供透气型塑胶跑道原材料（胶粘剂、跑道面材、EPDM颗粒）和成品有害物质限量符合《中小学合成材料面层运动场地》GB36246-2018相关指标并取得合格的检测报告（复印件加盖生产企业公章）。

**二、验收要求及标准：**

运动场地合成面层满足GB36246-2018《中小学合成材料面层运动场地》化学检测。验收时提供满足招标文件要求和投标文件承诺的检测报告.